Главная страница База данных

###### Карта сайта

##
Свойства вещества: политетрафторэтилен

### Синонимы:

ПТФЭ
альгофлон
галон
полифлон
сорефлон
тефлон
флюон
фторлон-4
фторопласт-4
хостафлон

### Брутто-формула (система Хилла): (C2F4)n

### Температура плавления (в °C): 327

### Температура разложения (в °C): 415

### Плотность:

2,2 (20°C, г/см3)

### Применение:

Получение пластмасс, пленок, покрытий, волокон, лакоткани.

### Дополнительная информация:

Молекулярная масса 500 000 - 2 000 000. Стабилен к воде, кислотам, щелочам, окислителям, растворителям. Выше 327 С набухает в жидких фторуглеродах, фреонах. Не горит. Атмосфероустойчив. Молекулы ПТФЭ в кристаллическом состоянии имеют форму спирали.

Для увеличения адгезии поверхности политетрафторэтилена используют активацию поверхности растворами натрия в аммиаке или тетрагидрофуране или действием тлеющего разряда.

###
Источники информации:

1. Паншин Ю.А., Малкевич С.Г., Дунаевская Ц.С. "Фторопласты" Л.: Химия, 1978 стр. 27, 41, 193-194
2. Рабинович В.А., Хавин З.Я. "Краткий химический справочник" Л.: Химия, 1977 стр. 213

© Кипер Руслан, 2003-2006 г.
Если на странице вы нашли ошибку, можете выделить ее и отправить автору сайта, нажав Ctrl + Enter