Главная страница База данных

###### Карта сайта

##
Свойства вещества: этаноламин

### Синонимы:

2-оксиэтиламин
аминоэтиловый спирт
ингибитор МЭА
коламин

### Внешний вид:

бесцветн. жидкость

### Брутто-формула (система Хилла): C2H7NO

### Формула в виде текста: H2NCH2CH2OH

### Молекулярная масса (в а.е.м.): 61,08

### Температура плавления (в °C): 10,5

### Температура кипения (в °C): 171

### Растворимость (в г/100 г или характеристика):

вода: растворим
этанол: растворим

### Вкус, запах, гигроскопичность:

гигроскопичен

### Плотность:

1,022 (20°C, г/см3)

### Показатель преломления (для D-линии натрия):

1,4539 (20°C)

### Давление паров (в мм.рт.ст.):

1,68 (20°C)

### Температура вспышки в воздухе (°C):

85

### Летальная доза (ЛД50, в мг/кг):

700 (белые мыши, перорально)

### Симптомы острого отравления:

Животные. При остром отравлении раздражение слизистых оболочек, урежение дыхания, двигательное возбуждение, судороги. У белых крыс, вдыхавших 0,2-0,4 мг/л по 5 ч ежедневно в течение 6 месяцев - изменения функционального состояния центральной нервной системы и функций печени, незначительная анемия и ретикулоцитоз, повышенный диурез и белок в моче. Крысы, подвергавшиеся практически непрерывному отравлению в течение 30 суток при 0,164 мг/л, погибали через 14-24 суток, но переносили отравление в тех же условиях в течение 90 дней при 0,029 мг/л. Морские свинки при непрерывном вдыхании 0,184 мг/л погибали между 10 и 28 днем. Концентрация 0,037 мг/л переносилась в течение 90 суток, а 0,12 мг/л вызывала лишь слабые признаки отравления. Собаки пережили в течение 30 дней вдыхание 0,25 мг/л и 0,015 мг/л в течение 60 дней.

Нанесение технического этаноламина на кожу кроликов вызывает резкое раздражение. При опускании хвостов мышей в этаноламин - признаки отравления. Закапывание этаноламина в глаз приводит к стойкому помутнению роговицы.

Человек. При применении этаноламина как антикоррозийного средства в воздухе найдено 6,17-1,61 мг/м3. У большей части обследованных лиц обнаружена вегетативно-сосудистая дистония, хронический диффузный бронхит и изменения функций печени.

### Применение:

Для синтеза этилендиамина, этиленимина, ПАВ, игибиторов коррозии, текстильно-вспомогательных веществ. Поглотитель кислых газов из промышленных газовых смесей.

###
Источники информации:

1. "Вредные вещества в промышленности: Справочник для химиков, инженеров и врачей" 7-е изд. т.2 Л.:Химия 1976 стр. 243
2. "Химический энциклопедический словарь" под ред. Кнунянц И.Л., М.: Советсткая энциклопедия, 1983 стр. 715

© Кипер Руслан, 2003-2006 г.
Если на странице вы нашли ошибку, можете выделить ее и отправить автору сайта, нажав Ctrl + Enter