Главная страница База данных

###### Карта сайта

##
Свойства вещества: тетрафторэтилен

### Внешний вид:

газ

### Брутто-формула (система Хилла): C2F4

### Температура плавления (в °C): -142,6

### Температура кипения (в °C): -76,3

### Стандартная энтальпия образования ΔH (298 К, кДж/моль):

-658,56 (г)

### Стандартная энергия Гиббса образования ΔG (298 К, кДж/моль):

-623,71 (г)

### Стандартная энтропия образования S (298 К, Дж/моль·K):

299,95 (г)

### Стандартная мольная теплоемкость Cp (298 К, Дж/моль·K):

80,5 (г)

### Применение:

Для производства политетрафторэтилена и его сополимеров.

### Дополнительная информация:

Концентрационные пределы взрываемости в смеси с воздухом 13,4-46,4%.

В отсутствии стабилизаторов (третичные амины) способен к самопроизвольной взрывной полимеризации.

###
Источники информации:

1. "Химический энциклопедический словарь" под ред. Кнунянц И.Л., М.: Советсткая энциклопедия, 1983 стр. 574
2. Ахметов Б.В. "Задачи и упражнения по физической и коллоидной химии" Л.:Химия, 1989 стр. 228

© Кипер Руслан, 2003-2006 г.
Если на странице вы нашли ошибку, можете выделить ее и отправить автору сайта, нажав Ctrl + Enter