Главная страница База данных

###### Карта сайта

##
Свойства вещества: лития тетрагидроалюминат

### Синонимы:

лития аланат
лития алюмогидрид

### Внешний вид:

бесцветн. кристаллы

### Брутто-формула (система Хилла): H4AlLi

### Формула в виде текста: LiAlH4

### Молекулярная масса (в а.е.м.): 37,95

### Температура разложения (в °C): 120

### Растворимость (в г/100 г или характеристика):

вода: реагирует
диэтиловый эфир: растворим 27 (0°C)
диэтиловый эфир: 39,5 (25°C)

### Метод получения 1.

(лабораторный синтез)
Источник информации: "Методы получения химических реактивов и препаратов" вып.16 М. 1967 стр. 40

Подготовка исходных веществ. Гидрид лития тщательно измельчают в отсутствии влаги и воздуха до крупности 100 меш. Диэтиловый эфир освобождают от перекисей встряхиванием с твердым едким кали и затем осушают настаиванием над свежепрокаленным хлористым кальцием в течение 3 суток. После этого фильтруют и окончательно освобождают от влаги выстаиванием над металлическим натрием в течение 2—3 суток. Азот для фильтрования под давлением тщательно высушивают.

Реакцию синтеза проводят в четырехгорлой колбе, снабженной механической мешалкой с масляным затвором, обратным холодильником, капельной воронкой и термометром. Для охлаждения колбы служит ледяная баня.

В реакционную колбу загружают 12 г гидрида лития и 50 мл абсолютного эфира. Колбу охлаждают до 0°С тающим льдом. Медленно по каплям прибавляют эфирный раствор хлористого алюминия, полученный из 36 г хлорида алюминия и 125 мл абсолютного эфира, следя за тем, чтобы температура не поднималась выше 5°С. Скорость приливания должна быть 0,3-0,5 мл в минуту. После добавления 25 мл эфирата смесь перемешивается 15—20 минут, после чего добавляют вторую половину (50 мл) абсолютного эфира. Затем прибавляют остальные 100 мл эфирата в течение 3 часов. В общей сложности прикапывание эфирата (125 мл) продолжается около 4,5 часа. После этого смесь перемешивают в течение 2 часов и фильтруют в цилиндрическую пробирку с отводом на 0,5 л через воронку с пористым дном № 3 под давлением сухого азота. Осадок на фильтре промывают 3—4 раза абсолютным эфиром. Эфир отгоняют под вакуумом при нагревании до 40° и улавливают в ловушках, охлаждаемых смесью ацетона и сухого льда. После отгона эфира продукт окончательно высушивают под вакуумом при температуре 50—60 С в течение 3 часов.

Выход алюмогидрида лития равен 8,5 г, что составляет 60% в пересчете на LiH; чистота вещества 90—95%. Послереакционный остаток немедленно разлагается большим количеством воды (несколько литров).

### Плотность:

0,917 (20°C, г/см3)

### Стандартная энтальпия образования ΔH (298 К, кДж/моль):

-117 (т)

### Стандартная энергия Гиббса образования ΔG (298 К, кДж/моль):

-48,4 (т)

### Стандартная энтропия образования S (298 К, Дж/моль·K):

87,9 (т)

### Стандартная мольная теплоемкость Cp (298 К, Дж/моль·K):

86,4 (т)

### Дополнительная информация:

Сильный восстановитель, например, восстанавливает углекислый газ до метанола, хлориды кремния, германия, олова соответвственно до силана, германа, станнана.

###
Источники информации:

1. Некрасов Б.В. "Основы общей химии" т.2 М.:Химия, 1973 стр. 49
2. Рабинович В.А., Хавин З.Я. "Краткий химический справочник" Л.: Химия, 1977 стр. 76

© Кипер Руслан, 2003-2006 г.
Если на странице вы нашли ошибку, можете выделить ее и отправить автору сайта, нажав Ctrl + Enter