Главная страница База данных

###### Карта сайта

##
Свойства вещества: триэтилалюминий

### Внешний вид:

бесцветн. жидкость

### Кристаллические модификации, цвет растворов и паров:

В чистом виде и в инертных средах димерен.

### Брутто-формула (система Хилла): C6H15Al

### Формула в виде текста: Al(C2H5)3

### Молекулярная масса (в а.е.м.): 114,17

### Температура плавления (в °C): -52,5

### Температура кипения (в °C): 185,6

### Растворимость (в г/100 г или характеристика):

вода: взрывает
этанол: растворим

### Плотность:

0,837 (20°C, г/см3)
0,875 (25°C, г/см3)

### Показатель преломления (для D-линии натрия):

1,48 (6,5°C)

### Давление паров (в мм.рт.ст.):

1 (60°C)
20 (105°C)
100 (136°C)

### Диэлектрическая проницаемость:

2,9 (20°C)

### Применение:

Компонент катализаторов Циглера-Натты, восстанавливающий агент. Для нанесения пленок из алюминия.

### Дополнительная информация:

На воздухе самовоспламеняется. При реакции с водой,спиртами, аминами, галогенами отщепляет 3 этильных группы. Дает комплексы с галогенидами металлов.

###
Источники информации:

1. "Справочник химика" т.2, Л.-М.: Химия, 1964 стр. 414-415
2. "Химическая энциклопедия" т.1 М.: Советская энциклопедия, 1988 стр. 117
3. "Химическая энциклопедия" т.5 М.: Советская энциклопедия, 1999 стр. 11-12
4. Рабинович В.А., Хавин З.Я. "Краткий химический справочник" Л.: Химия, 1977 стр. 185

© Кипер Руслан, 2003-2006 г.
Если на странице вы нашли ошибку, можете выделить ее и отправить автору сайта, нажав Ctrl + Enter