Главная страница База данных

###### Карта сайта

##
Свойства вещества: адипиновой кислоты динитрил

### Синонимы:

1,4-дицианобутан
адипонитрил
гександиовой кислоты динитрил

### Внешний вид:

бесцветн. жидкость

### Молекулярная масса (в а.е.м.): 108,14

### Температура плавления (в °C): 0

### Температура кипения (в °C): 295

### Растворимость (в г/100 г или характеристика):

вода: не растворим
диэтиловый эфир: не растворим
сероуглерод: не растворим
хлороформ: растворим
этанол: растворим

### Метод получения 1.

(лабораторный синтез)
Источник информации: "Синтезы органических соединений" сб.1 М.-Л. 1950 стр. 72-73

146,2 г (1,0 моль) адипиновой кислоты помещают в колбу Вюрца из стекла пирекс емкостью 250 мл, снабженную термометром и газопроводной трубкой, и нагревают на металлической бане. Как только вся кислота расплавится (при 150—155°С), в нее начинают пропускать ток сухого аммиака, что сопровождается повышением температуры в колбе до 170—180°С вследствие экзотермической реакции солеобразования. В дальнейшем поддерживают температуру 180°С при непрерывном пропускании тока аммиака и непрерывной отгонке воды. Реакция образования диамида продолжается 1,5—2 часа. Конец реакции образования диамида устанавливают по объему выделившейся воды, а также по прекращению отгонки воды при указанной температуре в колбе. Далее температуру в колбе доводят до 210°С и по прекращении отгонки воды в колбу добавляют 5 г фосфорной кислоты. Дальнейшее нагревание продолжают на воронке Бабо или колбонагревателе. Ток аммиака при этом сильно уменьшают. До 270°С продолжается отгонка воды, при 270-290°С смеси динитрила и воды, а при 290—310°С перегоняется основная масса динитрила. Дистиллят образует два слоя: нижний, водный, и верхний — слегка желтоватое масло с небольшой примесью белых кристаллов диамида адипиновой кислоты. Верхний слой отделяют, промывают 2 раза равными объемами 2%-ного аммиака, 1 раз 2—3%-ным раствором марганцовокислого калия и перегоняют в вакууме. Температура кипения динитрила 163—164°С при 14 мм. Водный слой вместе с первой промывной водой помещают в колбу Вюрца и упаривают досуха при атмосферном давлении. К остатку добавляют 2 г фосфорной кислоты и в токе сухого аммиака отгоняют вначале воду, затем динитрил, как и в первый раз.

Общий выход 85,5 г (80% от теоретического).

### Плотность:

0,951 (19°C, г/см3)

### Показатель преломления (для D-линии натрия):

1,4597 (25°C)

### Давление паров (в мм.рт.ст.):

20 (181°C)

###
Источники информации:

1. Рабинович В.А., Хавин З.Я. "Краткий химический справочник" Л.: Химия, 1977 стр. 120

© Кипер Руслан, 2003-2006 г.
Если на странице вы нашли ошибку, можете выделить ее и отправить автору сайта, нажав Ctrl + Enter