Главная страница База данных

###### Карта сайта

##
Свойства вещества: углерода недоокись

skc-файл

### Синонимы:

1,3-диоксопропадиен
диоксид триуглерода
трикарбодиоксид

### Внешний вид:

бесцветн. газ

### Брутто-формула (система Хилла): C3O2

### Формула в виде текста: C3O2

### Молекулярная масса (в а.е.м.): 68,03

### Температура плавления (в °C): -111,3

### Температура кипения (в °C): 7

### Растворимость (в г/100 г или характеристика):

вода: реагирует
диэтиловый эфир: растворим
ксилол: растворим
сероуглерод: растворим

### Метод получения 1.

(лабораторный синтез)
Источник информации: "Руководство по неорганическому синтезу" т.3 под ред. Брауэра Г. М.:Мир 1985 стр. 682-683

В колбу на 500 мл помещают 250 г ангидрида диацетилвинной кислоты (который должен быть предварительно промыт бензолом и высушен; т.пл. 120-130°С). На колбу через шлиф насаживают воздушный холодильник, в который впаяны две платиновые проволочки для подвода электрического тока. Ток подводится к нагревательному элементу, изготовленному из 2 м платиновой проволоки (диаметр 0,3 мм). К холодильнику присоединен первый охлаждаемый льдом сосуд. Продукты реакции конденсируются в охлаждаемых жидким воздухом ловушках с очень широкими трубками для подвода газа. Для того чтобы не было внезапного вскипания в колбе, в нее вводят капилляр. Установку эвакуируют, колбу нагревают на песчаной бане или плитке с закрытой спиралью до 200 °С и подают на нагревательный элемент электрический ток силой 4-4,5 А, доводя платиновый нагревательный элемент до температуры красного каления. Образующийся в результате реакции и неконденсирующийся угарный газ должен все время откачиваться, т. е. насос должен работать с такой нагрузкой, чтобы давление в установке всегда оставалось ниже 11 мм.рт.ст. Одновременно образующаяся уксусная кислота большей частью конденсируется в приемнике. Недокись углерода, содержащиая небольшое количество углекислого газа, вымораживают в последующих газовых ловушках. Выделяющийся из насоса угарный газ уничтожают путем сгорания в пламени бунзеновской горелки. За 6-8 ч разлагается около189 г исходного ангидрида. Примерно 46 г взятого ангидрида, а также ангидрид ацетоксималеиновой кислоты остаются в виде черной массы в колбе; 15 г исходного ангидрида перегоняются неразложившимися в приемник.

Суммарный выход сырого продукта составляет 32 г. Затем многократной фракционной перегонкой получают 31,5 г недокиси углерода.

### Плотность:

1,114 (0°C, г/см3)

### Показатель преломления (для D-линии натрия):

1,4538 (6°C)

### Давление паров (в мм.рт.ст.):

573,5 (0°C)

### Стандартная энтальпия образования ΔH (298 К, кДж/моль):

199,1 (г)

### Аналитические свойства вещества:

ИК-спектр (см-1): 3750 (ср.), 3087 (ср.), 2400 (с.), 2258 (оч. с.), 1669 (ср.), 1575 (ср.), 634 (сл.), 549 (с.).

### Дополнительная информация:

При взаимодействии с водой в течение 1 часа количественно дает малоновую кислоту. Полимеризуется при сжижении или хранении при давлении выше 100 мм.рт.ст. в красный полимер. Полимеризация ускоряется пентаоксидом фосфора.

В жидком виде легко воспламеняется.

###
Источники информации:

1. "Руководство по неорганическому синтезу" т.3 под ред. Брауэра Г. М.:Мир 1985 стр. 682-684
2. "Справочник химика" т.2, Л.-М.: Химия, 1964 стр. 228-229

© Кипер Руслан, 2003-2006 г.
Если на странице вы нашли ошибку, можете выделить ее и отправить автору сайта, нажав Ctrl + Enter