Главная страница База данных

###### Карта сайта

##
Свойства вещества: серы (VI) оксид гамма-форма

### Синонимы:

серный ангидрид
серы триоксид

### Внешний вид:

бесцветн. жидкость

### Кристаллические модификации, цвет растворов и паров:

В твердом виде - ромбические кристаллы.

### Брутто-формула (система Хилла): O3S

### Формула в виде текста: SO3

### Молекулярная масса (в а.е.м.): 80,06

### Температура плавления (в °C): 16,8

### Растворимость (в г/100 г или характеристика):

вода: реагирует
серная кислота концентрированная: реагирует

### Плотность:

1,9255 (20°C, г/см3)
1,904 (25°C, г/см3)
1,8819 (30°C, г/см3)
1,8588 (35°C, г/см3)
1,8335 (40°C, г/см3)
1,809 (45°C, г/см3)
1,7812 (50°C, г/см3)
1,7552 (55°C, г/см3)
1,732 (60°C, г/см3)
1,709 (65°C, г/см3)
1,686 (70°C, г/см3)
1,637 (80°C, г/см3)
1,587 (90°C, г/см3)
1,536 (100°C, г/см3)
1,419 (130°C, г/см3)
1,344 (150°C, г/см3)
1,195 (180°C, г/см3)
1,038 (200°C, г/см3)

### Давление паров (в мм.рт.ст.):

0,1 (-57,8°C)
1 (-38,9°C)
10 (-16,5°C)
100 (10,7°C)

### Диэлектрическая проницаемость:

3,11 (18°C)

### Удельная теплоемкость при постоянном давлении (в Дж/г·K):

0,608 (0°C)
0,629 (20°C)
0,649 (40°C)
0,67 (60°C)
0,691 (80°C)
0,712 (100°C)
0,729 (120°C)
0,763 (160°C)
0,796 (200°C)
0,872 (300°C)
0,922 (400°C)
0,964 (500°C)
0,997 (600°C)
1,027 (700°C)
1,048 (780°C)
1,073 (900°C)
1,094 (1000°C)

### Энтальпия плавления ΔHпл (кДж/моль):

5,61

### Энтальпия кипения ΔHкип (кДж/моль):

40,8

### Критическая температура (в °C):

218

### Критическое давление (в МПа):

8,2

### Критическая плотность (в г/см3):

0,633

###
Источники информации:

1. "Справочник сернокислотчика" под ред. Малина К.М., М.: Химия, 1971 стр. 83-84
2. Рабинович В.А., Хавин З.Я. "Краткий химический справочник" Л.: Химия, 1977 стр. 97

© Кипер Руслан, 2003-2006 г.
Если на странице вы нашли ошибку, можете выделить ее и отправить автору сайта, нажав Ctrl + Enter