Главная страница База данных

###### Карта сайта

##
Свойства вещества: вольфрама (IV) карбид

### Внешний вид:

серо-син. гексагональные кристаллы

### Брутто-формула (система Хилла): CW

### Формула в виде текста: WC

### Молекулярная масса (в а.е.м.): 195,86

### Температура плавления (в °C): 2600

### Температура разложения (в °C): 2600

### Растворимость (в г/100 г или характеристика):

вода: не растворим

### Дополнительное описание:

Теплопроводность (Вт/(м·К)) = 29 (293 К)

### Способы получения:

1. Спеканием металлического вольфрама и сажи при 1375-1600 С.

### Плотность:

15,7 (20°C, г/см3)

### Стандартная энтальпия образования ΔH (298 К, кДж/моль):

-41 (т)

### Стандартная энергия Гиббса образования ΔG (298 К, кДж/моль):

-39,5 (т)

### Стандартная энтропия образования S (298 К, Дж/моль·K):

35 (т)

### Стандартная мольная теплоемкость Cp (298 К, Дж/моль·K):

35,1 (т)

### Дополнительная информация:

###
Источники информации:

1. "Физические величины" под ред. Григорьева И.С., Мейлихова Е.З., М.:Энергоатомиздат 1991 стр. 358
2. Киффер Р., Бенезовский Ф. "Твердые сплавы" М.: Металлургия, 1971 стр. 18-20
3. Рабинович В.А., Хавин З.Я. "Краткий химический справочник" Л.: Химия, 1977 стр. 60

© Кипер Руслан, 2003-2006 г.
Если на странице вы нашли ошибку, можете выделить ее и отправить автору сайта, нажав Ctrl + Enter