Главная страница База данных

###### Карта сайта

##
Свойства вещества: бензотрифуроксан

### Синонимы:

BTF
БТФ
бензо-трис(1,2,5-оксадиазолилоксид)
бензтрифуроксан

### Внешний вид:

бел. кристаллы

### Брутто-формула (система Хилла): C6N6O6

### Молекулярная масса (в а.е.м.): 252

### Температура плавления (в °C): 200

### Растворимость (в г/100 г или характеристика):

ацетон: хорошо растворим
бензол: хорошо растворим
вода: не растворим
диметилсульфоксид: хорошо растворим
диметилформамид: хорошо растворим
диэтиловый эфир: хорошо растворим
этанол: хорошо растворим
этилацетат: хорошо растворим

### Плотность:

1,902 (20°C, г/см3)

### Применение:

Взрывчатое вещество.

### Дополнительная информация:

Образует комплексы с ароматическими и кислородсодержащими соединениями.

Теплота взрыва 5861 кДж/кг, скорость детонации 8610 м/с (при плотности 1,9 г/см3), критическое давление детонации 360 кбар (при плотности 1,859 г/см3), критическая толщина детонации 0,07-0,1 мм, критический диаметр детонации при насыпной плотности 0,7 г/см3 = 1,55 мм, нижний предел чувствительности к удару 50 мм.

###
Источники информации:

1. "Энергетические конденсированные системы" под ред. Жукова Б.П., 2-е изд. М.:Янус-К 2000 стр. 61

© Кипер Руслан, 2003-2006 г.
Если на странице вы нашли ошибку, можете выделить ее и отправить автору сайта, нажав Ctrl + Enter