Главная страница База данных

###### Карта сайта

##
Свойства вещества: аммония нитрат

skc-файл

### Синонимы:

аммиачная селитра

### Внешний вид:

бесцветн. ромбические кристаллы

### Брутто-формула (система Хилла): H4N2O3

### Формула в виде текста: NH4NO3

### Молекулярная масса (в а.е.м.): 80,04

### Температура плавления (в °C): 169,6

### Температура кипения (в °C): 235

### Температура разложения (в °C): 210

### Растворимость (в г/100 г или характеристика):

аммиак жидкий: 391 (25°C)
ацетон: растворим
вода: 119 (0°C)
вода: 150 (10°C)
вода: 212 (25°C)
вода: 346 (50°C)
вода: 600 (80°C)
метанол: растворим 17,1 (20°C)
пиридин: растворим
этанол: растворим 3,8 (20°C)

### Вкус, запах, гигроскопичность:

гигроскопичен

### Плотность:

1,725 (20°C, г/см3)
1,436 (170°C, г/см3)
1,414 (220°C, г/см3)

### Динамическая вязкость жидкостей и газов (в мПа·с):

5,71 (170°C)
3,23 (220°C)

### Формулы расчета величин:

Логарифм давления насыщенного пара (в мм.рт.ст.): lg p = 10,708 - 4670/T (349-438 K)
Логарифм давления насыщенного пара (в мм.рт.ст.): lg p = 9,981 - 4360/T (373-513 K)

### Стандартная энтальпия образования ΔH (298 К, кДж/моль):

-365,7 (т)

### Стандартная энергия Гиббса образования ΔG (298 К, кДж/моль):

-184 (т)

### Стандартная энтропия образования S (298 К, Дж/моль·K):

151,1 (т)

### Стандартная мольная теплоемкость Cp (298 К, Дж/моль·K):

139,4 (т)

### Энтальпия плавления ΔHпл (кДж/моль):

5,86

### Применение:

Азотное удобрение. Реагент растворения циркониевых оболочек твэлов при регенерации облученного ядерного топлива.

В производстве смесевых взрывчатых веществ. Например, граммонит 79/21 (79% селитры, 21% тротила) имеет теплоту взрыва 4,33 МДж/кг, объем газов взрыва 895 л/кг, работоспособность 360-370 мл, скорость детонации 3,2-4,0 км/с.

### История:

Впервые получен Глаубером И.Р. в 1659 г.

### Дополнительная информация:

Мировое производство 14 000 000 т/год в пересчете на азот (1980).

Теплота взрыва 1,6 МДж/кг, работоспособность в свинцовой бомбе 165-230 мл, скорость детонации 1,95 км/с (в металлической трубе).

###
Источники информации:

1. "Химическая энциклопедия" т.1 М.: Советская энциклопедия, 1988 стр. 153
2. Дубнов Л.В., Бахаревич Н.С., Романов А.И. "Промышленные взрывчатые вещества" 3-е изд. М.:Недра 1988 стр. 227-252
3. Рабинович В.А., Хавин З.Я. "Краткий химический справочник" Л.: Химия, 1977 стр. 53

© Кипер Руслан, 2003-2006 г.
Если на странице вы нашли ошибку, можете выделить ее и отправить автору сайта, нажав Ctrl + Enter